材化学院实验室安全检查通报 24-25-2-14

2025 年 5月29日，实验室管理人员对科研实验室进行了安全检查，发现下述实验室有违反实验室安全管理规定的行为：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **实验室** | **隐患描述** | **隐患照片** | **对应条款** | **整改完成时间/措施** |
| 格致楼B117 | 管制类试剂储存不当（硝酸镍、硝酸锌为易制爆应放置在防爆柜中） | IMG_20250529_102043 | 9.5.3 | 立整立改 |
| 格致楼B119 | 标签信息不规范 | IMG_20250529_101751 | 9.3.5 | 立整立改 |
| 格致楼A113 | 废液投放记录与试剂不符 | IMG_20250529_102758 | 9.7.4 | 立整立改 |
| 格致楼A221 | 固液混放 | IMG_20250529_103140 | 9.3.2 | 立整立改 |
| 敬德楼C501西 | 加热设备不应放置在木桌上 | IMG_256 | 13.4.3 |  |
| 敬德楼C501东 | 试剂柜无清单 | IMG_20250529_093931 | 9.3.1 | 立整立改 |
| 敬德楼C503西 | 废液无投放记录 | IMG_20250529_094156 | 9.7.2 | 立整立改 |
| 敬德楼C507 | 管制类试剂未双锁 | IMG_20250529_094835 | 9.5.2 | 立整立改 |
| 敬德楼C509西 | 重铬酸钾应存放在易制爆试剂柜中 | IMG_20250529_095247 | 9.5.3 | 立整立改 |
| 敬德楼C509东 | 1. 不得使用饮料瓶存放试剂，如使用，必须撕去原包装纸，贴上试剂标签。 2. 装有配制试剂的容器上标签信息明确，标签信息包括名称或编号、使用人、日期等 | IMG_20250529_095546  IMG_20250529_095832 | 9.3.5 | 立整立改 |
| 敬德楼C508东 | 管制类试剂储存不当（硝酸钠为易制爆应放置在防爆柜中、硝酸应放置在强酸强碱柜 | IMG_20250529_100048  IMG_20250529_100132 | 9.5.2  9.5.3 | 立整立改 |
| 敬德楼B501 | 实验室不得存放食物 | IMG_20250529_101051 | 6.2.2 | 立整立改 |
| 共性问题：   1. 烘箱、管式炉、马弗炉无操作规程：C501西、C505西、C505东、C507、C509东、C504东、B501、B504、B117； 2. 消防器材检查记录表填写不完整：C501西、C501东、C505西、C505东、C507、C509西、C509东、C508、C506西、C504东、C504西、B501、B119。 | | | | |