材化学院实验室安全检查通报 24-25-2-3

2025 年 3月13日，实验室管理人员对科研实验室进行了安全检查，发现下述实验室有违反实验室安全管理规定的行为：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **实验室** | **隐患描述** | **隐患照片** | **对应条款** | **整改完成时间/措施** |
| 敬德楼B502北 | 1.试剂放于实验台柜子里 | descript | 9.3.2 | 立整立改 |
| 敬德楼C505西 | 1.废液账实不符；2.试剂柜未锁； | descript | 9.7.49.3.2 | 立整立改 |
| 敬德楼C505东 | 1.废液账实不符； |  | 9.7.4 | 立整立改 |
| 敬德楼C507 | 1.试剂柜中试剂有挥发现象且固液混放；2.部分试剂柜无清单；3.两废液一记录，账实不符；4.油浴锅内油已老化，建议更换 | descript | 9.3.29.3.17.3.29.3.5 | 立整立改 |
| 敬德楼C509东 | 1.大量试剂放在试验台下面，未入试剂柜；2.纯净水未贴标签。 | descriptdescript | 9.3.29.3.5 | 立整立改 |
| 敬德楼C508东 | 1. 大量试剂放在试验台下面，未入试剂柜；
2. 试剂固液混放；

3.纯净水未贴标签。 | descript | 9.3.29.3.29.3.5 | 立整立改 |
| 敬德楼C508西 | 1. 容量瓶存放溶液且标签不详；
2. 固液混放且清单不准；
3. 通风厨内放置的物品距离调节门应大于15cm以上；
 |  | 9.3.59.3.27.3.2 | 立整立改 |